Załącznik 10

**Roboty budowlane wykonane na budynku gospodarczym „Królewo”:**

1. Roboty ziemne wykonane mechanicznie wraz z transportem urobku.
2. Roboty ziemne wykonane ręcznie wraz z transportem urobku.
3. Wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym.
4. Wykonanie fundamentów (ławy żelbetowe prostokątne) o szerokości od 0,6 do 0,8 m i wysokość 0,3 m z betonu B-20 zbrojone stalą A-0 i A-III na podkładzie z betonu B-15 o grubości 10 cm.
5. Wykonanie fundamentów z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cementowej z przewiązkami stalowymi. ( wykonano większą część prac).

**W celu dokładnego określenia ilości wykonanych robót budowlanych zaleca się dla Wykonawcy dokonania wizji lokalnej.**